[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server engineid local

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server engineid local {ENGINEID|default}`

`(config)# no snmp-server engineid local`

（SNMPv3）エンジンID（snmpEngineID）を変更する。
no形式で実行した場合はエンジンIDを初期値（ランダム値）に戻す。

### パラメーター

`ENGINEID` | SNMPエンジンID。32文字以内で指定する
`default` | SNMPエンジンIDを初期値（ランダム値）に戻すときに指定する。no形式で実行するのと同じ

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server engineid local（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show snmp-server（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G