[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel local name

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-if)# tunnel local name IDSTRING`

`(config-if)# no tunnel local name`

IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）を使用する対象トンネルインターフェースにおいて、ISAKMPネゴシエーション時に対向装置へ送信するIDペイロードの内容（自装置ID）を指定する。
no形式で実行した場合は自装置IDを未設定に戻す。
初期状態では自装置IDは未設定。この場合、ISAKMPパケットの始点アドレスを自装置IDとして使う。

### パラメーター

`IDSTRING` | IDペイロードに格納する自装置ID。次のいずれかの形式で指定する
| `HOSTNAME` | ドメイン名（例：foo.example.com）
| `USER@HOSTNAME` | ユーザー名付きドメイン名（例：alpha@foo.example.com）

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel1のISAKMP自装置IDとして「office1」を使う。

    awplus(config)# interface tunnel1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel local name office1 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel local name（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel remote name（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G