[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 address dhcp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 address dhcp`

対象インターフェースでDHCPv6クライアント機能（ステートフル動作）を有効化し、IPv6アドレスやその他のIPv6設定情報を取得するよう設定する。
また、対象インターフェースでIPv6を有効化し、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。
さらに、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）のプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を有効にする。
no形式で実行した場合は、DHCPv6クライアント機能（ステートフル動作）を無効にする。
初期設定は無効。
本コマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合はipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること（SLAACを無効化しない場合は、SLAACとDHCPv6の両方によって複数のIPv6アドレスが設定される可能性がある）。
また、自動設定されたEUI-64リンクローカルアドレスを削除するには、ipv6 eui64-linklocalコマンドをno形式で実行する。

### 使用例

■ eth1インターフェースでDHCPv6クライアント機能を有効化する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address dhcp ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでIPv6アドレスを自動設定する場合、プレフィックス長は「/64」となる。プレフィックス長を変更する必要がある場合は、DHCPv6 PDクライアント機能を使用すること。
■ 本コマンド有効時は、受信したRAのM（Managed address configuration）フラグがオンであるかオフであるかに関係なく、DHCPv6のステートフル動作が有効になる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 address dhcp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
show counter ipv6 dhcp-client（非特権EXECモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G