[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# pppoe-ac-service

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-if)# [no] pppoe-ac-service NAME`

対象インターフェースにPPPoE ACサービスを関連付け、PPPoE ACとして動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したPPPoE ACサービスの関連付けを削除する。
1つのインターフェースにはPPPoE ACサービスを2つまで関連付けられる。

### パラメーター

`NAME` | PPPoE ACサービス設定名（pppoe-acコマンドで指定した名前）

### 使用例

■ vlan1インターフェースにPPPoEサービスac1を関連付け、PPPoE ACとして動作するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# pppoe-ac-service ac1 ↓

### 注意・補足事項

※本コマンドはVLANインターフェースおよびWANポート（ethX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- pppoe-ac-service（インターフェースモード）

### 関連コマンド

pppoe-ac（グローバルコンフィグモード）
show pppoe-ac config-check（特権EXECモード）
show pppoe-ac connections（特権EXECモード）
show pppoe-ac statistics（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G