[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld static-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`(config-if)# [no] ipv6 mld static-group X:X::X:X [source X:X::X:X] [interface IFNAME]`

対象インターフェースに対し、MLDのグループエントリーをスタティック登録する。
no形式で実行した場合は指定したグループエントリーを削除する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | マルチキャストグループアドレス
`source X:X::X:X` | マルチキャスト送信者のIPv6アドレス。送信元指定マルチキャスト（SSM = Source Specific Multicast）のスタティックエントリーを登録するときに指定する
`interface IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。省略時は対象インターフェース（VLAN）内のすべてのスイッチポートが対象になる

### 使用例

■ vlan10上のスイッチポート1.0.7にマルチキャストグループff1e::d510をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 mld static-group ff1e::d510 interface port1.0.7 ↓

■ vlan10上のスイッチポート1.0.8にマルチキャストグループff1e::d520、送信者2001:db8:3c:100::12をスタティック登録する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 mld static-group ff1e::d520 source 2001:db8:3c:100::12 interface port1.0.8 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 mld static-group（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G