[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf secure-mode certificate renew

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf secure-mode certificate renew`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、対象ノードを強制的に再認証する（証明書を更新する）。
動作中のAMFノードでは、認証（証明書）の有効期間が近づくと自動で更新を行うが、本コマンドにより任意のタイミングで更新することもできる。

### 使用例

■ AMFノードFSW234において、自身の証明書を手動更新する。

    FSW234# atmf secure-mode certificate renew ↓

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G