[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# nas

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# nas A.B.C.D key PASSWORD [encrypted]`

`(config-radsrv)# no nas A.B.C.D`

ローカルRADIUSサーバーにRADIUSクライアント（NAS）を登録する。
no形式で実行した場合はRADIUSクライアントを削除する。
ローカルRADIUSサーバーへは、登録したRADIUSクライアントからのみアクセスが許可される。また、アクセス時は本コマンドで設定した共有パスワードが必要。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス
`key PASSWORD` | 共有パスワード。最大31文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する
`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### 注意・補足事項

■ 登録可能なRADIUSクライアント（NAS）の最大数については、リリースノートのサポートリミット一覧をご参照ください。

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- nas（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

nas message-authenticator（RADIUSサーバーモード）
show radius local-server nas（非特権EXECモード）
show radius local-server statistics（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G