[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# address-family ipv4

モード: RIPモード --> RIP IPv4アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# address-family ipv4 vrf VRFNAME`

指定したVRFインスタンスに対してRIPの設定を行うためRIP IPv4アドレスファミリーモードへ移行する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | 設定対象のVRFインスタンス名を指定する

### 使用例

■ VRFインスタンス「green」に対してRIPの設定を行う。

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf green ↓
    awplus(config-router-af)# network 192.168.30.0/24 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ 本コマンドは特定のVRFインスタンスに対してRIPの設定を行う場合に使う。「address-family ipv4 vrf VRFNAME」で入ったRIP IPv4アドレスファミリーモードではRIPモードと同様のコマンドを使って該当VRFインスタンスに対するRIPの設定が行える。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- address-family ipv4（RIPモード）
             |
             +- exit-address-family（RIP IPv4アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

exit-address-family（RIP IPv4アドレスファミリーモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G