[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# update-interval

モード: IPレピュテーションモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`(config-ip-reputation)# update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config-ip-reputation)# no update-interval`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能が使用するIPレピュテーションデータベースの更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1時間。
なお、更新チェックはIPレピュテーション機能が有効なときだけ行われる。
また、すでにupdate nowコマンドなどによって更新チェックが行われている場合、定期的な更新チェックはスキップされる。

### パラメーター

`minutes <10-525600>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）
`never` | 定期的な更新チェックを行わない。その場合もprotectコマンドでIPレピュテーション機能を有効化したときだけはチェックを行う

### 使用例

■ IPレピュテーション機能が使用するIPレピュテーションデータベースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config-ip-reputation)# update-interval weeks 1 ↓

■ IPレピュテーション機能が使用するIPレピュテーションデータベースの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config-ip-reputation)# update-interval never ↓

■ IPレピュテーション機能が使用するIPレピュテーションデータベースの更新チェック間隔を初期値の1時間に戻す。

    awplus(config-ip-reputation)# no update-interval ↓

### 注意・補足事項

■ AT-ARX200S-GTは本コマンド未サポート

### コマンドツリー

    ip-reputation (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- update-interval（IPレピュテーションモード）

### 関連コマンド

show ip-reputation（特権EXECモード）
show resource（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G