[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 route database

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御

`> show ipv6 route [vrf VRFNAME|global] database [TYPE]`

IPv6経路表（RIB: Routing Information Base）を表示する。
IPv6経路表（RIB）は、IPv6転送表（FIB: Forwarding Information Base）のもとになるデータベース。RIB内に同一宛先への経路が複数存在している場合は、最適経路だけがFIBに登録される。FIBを表示させるにはshow ipv6 routeコマンドを使う。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`TYPE` | 表示する経路を絞り込むときに指定する。次の値を指定できる
| `connected` | インターフェース経路（直結経路）だけを表示する
| `rip` | RIPng経路だけを表示する
| `ospf` | OSPFv3経路だけを表示する
| `static` | スタティック経路だけを表示する

### 使用例

■ RIPng使用時のRIB表示例

    awplus> show ipv6 route database ↓
    IPv6 Routing Table
    Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, B - BGP
           > - selected route, * - FIB route, p - stale info
    Timers: Uptime

    S*> 2001:db8:2::/48 [1/0] via fe80::1, vlan10, 00:39:46
    S*> 2001:db8:2:3::/64 [1/0] via fe80::2, vlan10, 00:21:47
    S*> 2001:db8:3::/48 [1/0] via fe80::1, vlan20, 00:31:45
    R*> 2001:db8:10::/48 [120/2] via fe80::20a:79ff:fe33:7b43, vlan10, 00:01:05
    R   2001:db8:3c:10::/64 [0/1] via ::, vlan10, 00:09:11
    C*> 2001:db8:3c:10::/64 via ::, vlan10, 00:46:32
    R   2001:db8:3c:20::/64 [0/1] via ::, vlan20, 00:06:38
    C*> 2001:db8:3c:20::/64 via ::, vlan20, 00:31:16
    R   2001:db8:3c:30::/64 [0/1] via ::, vlan30, 00:06:34
    C*> 2001:db8:3c:30::/64 via ::, vlan30, 00:13:54
    S*> 2001:db8:3c:100::/64 [1/0] via 2001:db8:3c:10::1, vlan10, 00:41:24
    S*> 2001:db8:3c:200::/64 [1/0] via 2001:db8:3c:10::1, vlan10, 00:41:01
    C*  fe80::/64 via ::, vlan30, 00:13:54
    C*  fe80::/64 via ::, vlan20, 00:31:16
    C*> fe80::/64 via ::, vlan10, 00:46:32

■ OSPFv3使用時のRIB表示例

    awplus> show ipv6 route database ↓
    IPv6 Routing Table
    Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, B - BGP, D - DHCP
           IA - OSPF inter area E1 - OSPF ext. type 1, E2 - OSPF ext. type 2
           > - selected route, * - FIB route, p - stale info
    Timers: Uptime

    OE2*> 2001:db8:2:6::/64 [110/20] via fe80::200:cdff:fe37:1, vlan100, 00:14:30
    OE2*> 2001:db8:2:7::/64 [110/20] via fe80::200:cdff:fe37:1, vlan100, 00:14:30
    OE2*> 2001:db8:2:8::/64 [110/20] via fe80::200:cdff:fe37:1, vlan100, 00:14:30
    OE2*> 2001:db8:2:9::/64 [110/20] via fe80::200:cdff:fe37:1, vlan100, 00:14:30
    OE2*> 2001:db8:2:a::/64 [110/20] via fe80::200:cdff:fe37:1, vlan100, 00:14:30
    O     2001:db8:2:100::/64 [110/1] via ::, vlan100, 00:17:38
    C  *> 2001:db8:2:100::/64 via ::, vlan100, 00:17:39
    C  *  2001:db8:2:150::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  2001:db8:2:201::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *> fe80::/64 via ::, vlan100, 00:17:39
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:53
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, unknown inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, vlan120 inactive, 00:22:54
    C  *  fe80::/64 via ::, vlan100, 00:22:54

■ BGP使用時のRIB表示例

    awplus> show ipv6 route database ↓
    IPv6 Routing Table
    Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, B - BGP, D - DHCP
           IA - OSPF inter area E1 - OSPF ext. type 1, E2 - OSPF ext. type 2
           > - selected route, * - FIB route, p - stale info
    Timers: Uptime

    B  *> 2001:db8:1000:10::/64 [20/0] via fe80::200:cdff:fe28:747, vlan1, 00:11:01
    B  *> 2001:db8:1000:e000::/64 [20/0] via fe80::200:cdff:fe28:747, vlan1, 00:11:01
    C  *> 2001:db8:2222:10::/64 via ::, vlan1, 00:13:55
    C  *> 2001:db8:5000:10::/64 via ::, vlan10, 00:13:55
    C  *> 2001:db8:5000:e000::/64 via ::, eth1, 00:14:01
    C  *  fe80::/64 via ::, vlan10, 00:13:55
    C  *  fe80::/64 via ::, vlan1, 00:13:55
    C  *> fe80::/64 via ::, eth1, 00:14:01

■ 各行の先頭に表示される「C」、「S」のような記号は、経路種別（経路の学習元）を示す。サポートしている経路種別には以下のものがある。

表 1：経路種別を表す記号
記号 | 経路種別
C | インターフェース経路（直結経路）
S | スタティック経路
R | RIPng経路
O | OSPFv3エリア内経路
OIA | OSPFv3エリア間経路
OE1 | OSPFv3外部経路（メトリックタイプ1）
OE2 | OSPFv3外部経路（メトリックタイプ2）
B | BGP経路

また、宛先プレフィックスの前に表示される「*>」のような記号は、各経路の属性フラグを示す。それぞれの意味は次のとおり。

表 2：経路エントリーの属性フラグ
記号 | 属性フラグ
* | FIB経路フラグ。該当経路がIPv6転送表（FIB：Forwarding Information Base）にも登録されていることを示す。「*」の付く経路には必ず次項の「>」が付くが、その逆は必ずしも真ではない
> | 最適経路フラグ。該当経路がRIB内における該当プレフィックス宛ての最適経路であることを示す。通常、最適経路 == FIB経路だが、RIB内に特定プレフィックス宛ての最適経路が複数存在している場合は、maximum-pathsコマンドで設定された等コストパスの最大数まではFIBに登録されるが、それ以上最適経路があってもFIBには登録されない。したがって、「>」のみ表示されている経路もありうる

■ インターフェース経路（記号：C）の表示項目は次のとおり。

    C*> 2001:db8:3c:10::/64 via ::, vlan10, 00:27:04

表 3：インターフェース経路の表示項目
C | Connected route、すなわち、インターフェース直結経路であることを示す
*> | 経路属性フラグ。詳細は別表を参照のこと。インターフェース経路はつねに最適経路であり（>）、FIBにも登録される（*）
2001:db8:3c:10::/64 | 宛先プレフィックス（ネットワークアドレス/プレフィックス長）
via :: | 「C」の繰り返し。ネクストホップが「::」（未指定）、すなわち、直結経路であることを示す
vlan10 | ネクストホップインターフェース（出力インターフェース）
00:27:04 | 該当経路の情報が最後に更新されてからの経過時間

■ スタティック経路（記号：S）の表示項目は次のとおり。

    S*> 2001:db8:2::/48 [1/0] via fe80::1, vlan10, 00:20:18

表 4：スタティック経路の表示項目
S | Static route、すなわち、スタティック経路であることを示す
*> | 経路属性フラグ。詳細は別表を参照のこと
2001:db8:2::/48 | 宛先プレフィックス（ネットワークアドレス/プレフィックス長）
[1/0] | 管理距離/メトリック。スタティック経路の管理距離は特に指定しないかぎり1となる。メトリックはスタティック経路では意味を持たないのでつねに0と表示される
via fe80::1 | ネクストホップアドレス（転送先IPv6アドレス）
vlan10 | ネクストホップインターフェース（出力インターフェース）
00:20:18 | 該当経路の情報が最後に更新されてからの経過時間

■ RIPng経路（記号：R）、OSPFv3経路（記号：O/OIA/OE1/OE2）、BGP経路（記号：B）の表示項目は次のとおり。

    R*> 2001:db8:10::/48 [120/2] via fe80::20a:79ff:fe33:7b43, vlan10, 00:01:05
    OE2*> 2001:db8:2:6::/64 [110/20] via fe80::200:cdff:fe37:1, vlan100, 00:14:30
    B  *> 2001:db8:1000:10::/64 [20/0] via fe80::200:cdff:fe28:747, vlan1, 00:11:01

表 5：RIPng経路、OSPFv3経路、BGP経路の表示項目
R | 経路種別。この例ではRIPng経路であることを示す
OE2 | 経路種別。この例ではOSPFv3外部経路（メトリックタイプ2）であることを示す
B | 経路種別。この例ではBGP経路であることを示す
*> | 経路属性フラグ。詳細は別表を参照のこと
2001:db8:10::/48 | 宛先プレフィックス（ネットワークアドレス/プレフィックス長）
[120/3] | 管理距離/メトリック。経路種別に応じた管理距離と各経路制御プロトコルにおけるメトリック
fe80::20a:79ff:fe33:7b43 | ネクストホップアドレス（転送先IPv6アドレス）
vlan10 | ネクストホップインターフェース（出力インターフェース）
00:01:05 | 該当経路の情報が最後に更新されてからの経過時間

### 注意・補足事項

■ インターフェースがダウンしている場合、該当するインターフェース経路は表示されない。

### 関連コマンド

ipv6 address（インターフェースモード）
ipv6 route（グローバルコンフィグモード）
ipv6 router rip（インターフェースモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
router ipv6 ospf（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G