[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# set atomic-aggregate

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# [no] set atomic-aggregate`

（BGP用）ルートマップエントリーにset atomic-aggregate節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset atomic-aggregate節を削除する。
set atomic-aggregate節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーにATOMIC_AGGREGATE属性を付加する。

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set atomic-aggregate（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G