[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# create autoboot

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# create autoboot usb`

USBメモリー上にUSBオートブート機能で使用する設定ファイル（autoboot.txt）を作成する。
USBオートブート機能で使用する設定ファイル（autoboot.txt）、装置の起動ファームウェアイメージファイル、起動時コンフィグファイルがUSBメモリー上に自動的に保存される。

### パラメーター

`usb` | USBメモリー上に設定ファイルを作成する

### 使用例

    awplus# create autoboot usb ↓

### 注意・補足事項

■ USBメモリーに空き容量がない状態で本コマンドを実行するとエラーメッセージが表示され、その後別のUSBメモリーを使用しようとしても、正しくディレクトリーが読み取れなくなる。エラーメッセージ出力後に別のUSBメモリーを使う際は、一度本体を再起動してから使用すること。なお、同一のUSBメモリーを使用する場合は問題ない。

### 関連コマンド

autoboot enable（グローバルコンフィグモード）
show autoboot（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G