[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping mrouter interface

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# [no] ip igmp snooping mrouter interface IFNAME`

対象VLANインターフェースにおいて、ルーターポート（マルチキャストルーターが接続されているスイッチポート）をスタティックに設定する。
no形式で実行した場合はルーターポートのスタティック設定を削除する（送受信されるパケットからルーターポートを自動的に検出する）。

### パラメーター

`IFNAME` | スイッチポートのインターフェース名。マルチキャストルーターが接続されているスイッチポートを指定すること

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp snooping mrouter interface（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping mrouter interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G