[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# timers basic

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# timers basic UPDATE TIMEOUT GARBAGE`

`(config-router)# no timers basic`

RIPngのタイマー設定を変更する。
no形式で実行した場合はタイマー設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`UPDATE :=` | `<5-2147483647>`
| アップデートタイマー。RIPng更新パケットの送信間隔（秒）。初期値は30
`TIMEOUT :=` | `<5-2147483647>`
| ルートタイムアウト。経路が更新されなくなってから、該当する経路情報を無効と見なす（メトリックを16にする）までの期間（秒）。初期値は180
`GARBAGE :=` | `<5-2147483647>`
| ガーベージコレクションタイマー。ルートタイムアウトにより無効（メトリック16）となった経路エントリーを無効状態のまま保持する期間（秒）。初期値は120

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### コマンドツリー

    router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- timers basic（RIPngモード）

### 関連コマンド

show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G