[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# network-type

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# network-type NETWORKTYPE`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no network-type`

ネットワークタイプを指定する。
no形式で指定した場合は初期設定に戻る。
初期設定はprivate。

表 1：ネットワークタイプ
NETWORKTYPE | 概要
private | 未認証ユーザーが入れないネットワーク。例：ユーザーアカウントを使用するプライベートネットワークやエンタープライズネットワークなど
guest-private | ゲストアクセス可能なプライベートネットワーク。例：ゲストユーザーもいるエンタープライズネットワーク
chargeable-public | 料金を払うことで、誰でもいつでもアクセス可能なネットワーク 料金形態等は、他の方法で取得可能(IEEE 802.21, http/https redirect or DNS redirection) 。例：コーヒーショップの月額制ネットワーク、ホテルのルームネットワーク
free-public | 誰でも無料でアクセス可能なネットワーク。例：空港のホットスポット、市が提供するネットワークサービス
personal-device | パーソナルデバイス向けのネットワーク。例：写真を印刷するための、カメラとプリンターを接続するネットワーク
emergency | 緊急サービス(警察・消防)が提供する限定されたネットワーク。例：緊急通話用・緊急警報受信用
test | テストまたは実験用ネットワーク
wildcard | ワイルドカードアクセスネットワーク

### パラメーター

`NETWORKTYPE` | ネットワークタイプ（詳細は表1を参照）

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- network-type（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G