[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 nd managed-config-flag

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`(config-if)# [no] ipv6 nd managed-config-flag`

対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信するとき、RAパケットのMフラグ（Managed address configurationフラグ）を立てるよう設定する。
no形式で実行した場合は、RAパケットのMフラグを立てないよう設定する。
初期設定ではMフラグを立てない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 nd managed-config-flag（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 nd other-config-flag（インターフェースモード）
ipv6 nd suppress-ra（インターフェースモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C