[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show vlan classifier group

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show vlan classifier group [<1-16>]`

VLANクラシファイアグループの設定内容を表示する。

### パラメーター

`<1-16>` | VLANクラシファイアグループ番号。省略時はすべてのグループが表示される

### 使用例

■ VLANクラシファイアグループの情報を表示する。

    awplus> show vlan classifier group ↓
    vlan classifier group 1 add rule 1
    vlan classifier group 1 add rule 2
    vlan classifier group 1 add rule 3

### 関連コマンド

show vlan classifier rule（非特権EXECモード）
vlan classifier group（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C