[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# set comm-list delete

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# [no] set comm-list {LISTNUM|LISTNAME} delete`

（BGP用）ルートマップエントリーにset comm-list delete節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset comm-list delete節を削除する。
set comm-list delete節は、ルートマップエントリーにマッチしたBGP経路エントリーのCOMMUNITIES属性から、コミュニティーリストで指定したコミュニティー値を削除する。

### パラメーター

`LISTNUM :=` | `{<1-99>|<100-199>}`
| コミュニティーリスト番号
`LISTNAME` | コミュニティーリスト名

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set comm-list delete（ルートマップモード）

### 関連コマンド

ip community-list expanded（グローバルコンフィグモード）
ip community-list standard（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(expanded)（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
show ip community-list（非特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C