[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show log permanent

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`# show log permanent [tail [<10-250>]]`

permanentログ（フラッシュメモリーに保存されている永続ログ）を表示する。

### パラメーター

`tail [<10-250>]` | 最新のログメッセージだけを表示させたいときに指定する。単にtailと指定した場合は最新の10メッセージが表示される。tail 20のように値を指定したときは、指定した数の最新メッセージが表示される

### 使用例

    awplus# show log permanent ↓

    <date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
    -------------------------------------------------------------------------
    2018 Apr 06 14:16:00 user.crit awplus...
    ...

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。
■ 以下のログがコンソールに表示されないことがある。

    Configuration update completed for portxxx

    Member x (xxxx.xxxx.xxxx) has become the Active Master

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。
remote-loginコマンドでVCSバックアップメンバーにログインした状態での実行は未サポート。
■ SNMPのAT-LOG-MIB（プライベートMIB）経由では、VCSスレーブのpermanentログは取得できない。

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log exclude（グローバルコンフィグモード）
log size（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C