[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless smart-connect ap status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

`> show wireless smart-connect ap [<1-65535>|all] status`

指定した管理下APが関わっているスマートコネクトネットワークの状態を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定した管理下APに関連する情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | スマートコネクトネットワークに関わるすべての管理下APを表示対象にする（省略時動作）

### 使用例

    Controller# show wireless smart-connect ap 1 status
    SC-PROFILE ID: 1
    Last Update Time: 2019-08-26 15:36:23
    Number of Smart Connect member: 3
    AP    MAC Address         VAP Rx  VAP Tx  STA Rx  STA Tx (KB/sec)
    ----- ------------------- ------- ------- ------- -------
        1 * 0000.5e00.5301        1.3     2.2     0.0     0.0
        2 |- 0000.5e00.5302       0.0     0.0     0.5     0.7
        3 |- 0000.5e00.5303       0.0     0.0     0.5     0.6

### 関連コマンド

smart-connect-profile（無線LANコントローラーモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C