[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# set cos

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# set cos <0-7>`

`(config-pmap-c)# no set cos`

プレマーキング段階において、対象トラフィッククラスに指定したCoS値を割り当てる。
no形式で実行した場合はプレマーキング時のCoS値割り当て設定を削除する。
premark-dscpマップに基づいてプレマーキングを行うtrust dscpコマンドとは併用不可。

### パラメーター

`<0-7>` | CoS値

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、パケットのCoS値を書き換えるだけで送信時のキュー選択には影響を及ぼさない。送信キューの指定はset queueコマンドで行う。

### コマンドツリー

    class (ポリシーマップモード)
        |
        +- set cos（ポリシーマップ・クラスモード）

### 関連コマンド

show policy-map（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C