[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ssid

モード: SCプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

`(config-wireless-sc-prof)# ssid TEXT`

`(config-wireless-sc-prof)# no ssid`

スマートコネクトネットワーク（SCグループ）のAP間無線通信に使用するSC VAPのSSIDを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`TEXT` | SSID（サービスセット識別子）。1～32文字の半角英数記号。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは省略可能。本コマンド未設定時はSSIDが自動生成され、SCグループ内の他のAPと同期される。
■ 特殊文字を使用する場合はSSIDの全体を"（ダブルクォーテーション）で括ってください。

    「abc cd」というSSIDを作成する => ssid "abc cd"

また、"（ダブルクォーテーション）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を"（ダブルクォーテーション）の前につけてください。

    「abc"cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\"cd"

また、\（バックスラッシュ）をSSIDに使用する場合は、\（バックスラッシュ）を重ねてください。

    「abc\cd」というSSIDを作成する => ssid "abc\\cd"

### コマンドツリー

    smart-connect-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- ssid（SCプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless sc-profile（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C