[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos aggregate-police counters

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config)# [no] mls qos aggregate-police NAME counters`

指定した集約ポリサーでメータリング統計保存機能を有効化する。
no形式で実行した場合はメータリング統計保存機能を無効化する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`NAME` | 集約ポリサー名（mls qos aggregate-police single-rateコマンドかmls qos aggregate-police twin-rateコマンドで集約ポリサーを作成したときに指定した名前）

### 使用例

■ 集約ポリサーap1でメータリング統計保存機能を有効化する。

    awplus(config)# mls qos aggregate-police ap1 counters ↓

■ 集約ポリサーap1でメータリング統計保存機能を無効化する。

    awplus(config)# no mls qos aggregate-police ap1 counters ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象集約ポリサーがトラフィッククラス（クラスマップ）に適用されている状態（police-aggregateコマンドが実行されている状態）では実行できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mls qos aggregate-police counters（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

class-map（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police single-rate（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police twin-rate（グローバルコンフィグモード）
police counters（ポリシーマップ・クラスモード）
police-aggregate（ポリシーマップ・クラスモード）
show mls qos interface policer-counters（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C