[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show log external

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ログ

`# show log external [tail [<10-250>]]`

externalログ（外部メディアに保存されているログ）を表示する。

### パラメーター

`tail [<10-250>]` | 最新のログメッセージだけを表示させたいときに指定する。単にtailと指定した場合は最新の10メッセージが表示される。tail 20のように値を指定したときは、指定した数の最新メッセージが表示される

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEXECモードだけでなくグローバルコンフィグモードでも実行できる。

### 関連コマンド

log（グローバルコンフィグモード）
log exclude（グローバルコンフィグモード）
log rotate（グローバルコンフィグモード）
log size（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）
show log config（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C