[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ptp clock

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`# show ptp clock NAME`

現在設定されているPTPクロックインスタンスを表示する。

### パラメーター

`NAME` | 指定したPTPクロックインスタンスを表示する

### 使用例

    awplus# show ptp clock clock1 ↓
    PTP Clocks

    Abbreviations:
      (A) = Active
      E2E = End to End
      P2P = Peer To Peer

    Clock Name                         Parameter          Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    clock1 (A)                         Clock Type         Transparent
                                       Delay Mechanism    E2E
                                       Step Type          1-Step
                                       Transport Type     Ethernet

### 関連コマンド

ptp clock（グローバルコンフィグモード）
transport-type（PTPクロックモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
step-type（PTPクロックモード）
clock-enable（PTPクロックモード）
clock-port（インターフェースモード）
show ptp port（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C