[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# mac address-table ageing-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`(config)# mac address-table ageing-time <10-630> [none]`

`(config)# no mac address-table ageing-time`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）のエージングタイム（MACアドレス保持時間）を変更する。
noneオプションを指定することで、エージングタイムを無効にすることができる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<10-630>` | エージングタイム。この時間内に受信されなかったダイナミックエントリーは削除される。初期値は300秒
`none` | エージングタイムを無効にする。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table ageing-time（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C