[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip ospf network

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# ip ospf network TYPE`

`(config-if)# no ip ospf network`

対象OSPFインターフェースに接続されているネットワークの種別を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`TYPE` | 該当インターフェースに接続されているネットワークの種別。以下から選択する
| `broadcast` | ブロードキャスト型マルチアクセス。初期値
| `non-broadcast` | 非ブロードキャスト型マルチアクセス（NBMA）
| `point-to-multipoint` | ポイントツーマルチポイント
| `point-to-point` | ポイントツーポイント

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf network（インターフェースモード）

### 関連コマンド

neighbor（OSPFモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C