[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp keep-alive

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp keep-alive <10-60>`

`(config)# no ip msdp keep-alive`

MSDPピアにおけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔を設定する。
各MSDPピアにip msdp peer hold-timeコマンドで設定されている、MSDPピア接続が切断されるまでの時間よりも小さい値を設定する必要がある。
ip msdp peer keep-aliveコマンドで個々のMSDPピアに送信間隔を設定した場合、本コマンドで設定した送信間隔は上書きされる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<10-60>` | MSDPピアにおけるKEEPALIVEメッセージの送信間隔。単位は秒。初期値は60

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp keep-alive（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp sa-cache-timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）
show ip msdp sa-cache（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C