[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# platform fdb-l3-hosts

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`(config)# [no] platform fdb-l3-hosts`

スイッチチップの設定において、ホスト登録数重視の「ホストモード」を有効にする。
no形式で実行した場合は「ホストモード」を無効にする。
初期設定は有効。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform fdb-l3-hosts（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

platform silicon-profile（グローバルコンフィグモード）
show platform（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C