[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# peer

モード: WDS設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / WDS接続設定

`(config-wireless-wds)# peer ap <1-65535> radio <1-3> {ap <1-65535>|mac HHHH.HHHH.HHHH} radio <1-3>`

`(config-wireless-wds)# no peer`

対象WDS接続設定において、WDS接続を構成するAPペアを指定する。
no形式で実行した場合はWDS接続を構成するAPペアの情報を削除する。
初期状態は未指定。
2台目のAP（1台目のAPから見たリモートAP）が無線LANコントローラーの管理下に入っていない場合は、2台目をAP登録番号ではなくMACアドレスで指定することもできる。
なお、仕様は以下のとおり。

- 別途ssidコマンド（WDS設定モード）でWDS接続に使用するSSIDを指定する必要がある。
- 本コマンドで指定した1台目のAPが親機、2台目が子機となる。各製品がサポートするWDS接続構成については該当製品のリファレンスマニュアルを参照。
- WDSを有効にした無線インターフェース（本コマンドのradioパラメーターで指定した無線）では、VAP 0でWDS接続が行われ、VAP 1～7（AT-TQ7613、AT-TQ7403、AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2、AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-Rの場合はVAP 1～15）は無効化される。
- WDS設定に不備がある場合、対象APのコンフィグ自体が無効と見なされる。WDS設定に不備があるかどうかはshow wireless wdsコマンドで確認可能。

### パラメーター

`ap <1-65535>` | WDS接続を構成する1台目のAPをAP登録番号（apコマンド）で指定する
`radio <1-3>` | 1台目のAPがWDS接続に使用する無線インターフェースの番号
`ap <1-65535>` | WDS接続を構成する2台目のAPをAP登録番号（apコマンド）で指定する
`mac HHHH.HHHH.HHHH` | WDS接続を構成する2台目のAPをMACアドレスで指定する
`radio <1-3>` | 2台目のAPがWDS接続に使用する無線インターフェースの番号

### 使用例

■ 管理下AP「1」と「2」の無線インターフェース「2」同士でWDS接続を構成する。

    awplus(config-wireless-wds)# peer ap 1 radio 2 ap 2 radio 2 ↓

■ 管理下AP「5」とMACアドレス「0000.5e00.530a」を持つAPの無線インターフェース「1」同士でWDS接続を構成する。

    awplus(config-wireless-wds)# peer ap 5 radio 1 mac 0000.5e00.530a radio 1 ↓

### コマンドツリー

    wds (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- peer（WDS設定モード）

### 関連コマンド

ap（無線LANコントローラーモード）
show wireless wds（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C