[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 dhcp binding

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`> show ipv6 dhcp binding [summary]`

DHCPv6クライアントに割り当てたIPv6アドレスの情報を表示する。

### パラメーター

`summary` | アドレスエントリーの数や、要約された情報を表示する

### 使用例

    awplus# show ipv6 dhcp binding ↓
    Pool ia-na1
     Address 2001:db8:3c0::1
             client IAID 77f7ba23, DUID 0001000117c4bbb4001577f7ba23
             preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
             starts  at 20 Aug 2012 18:38:29
             expires at 19 Sep 2012 18:38:29
    Pool ia-pd1
     Prefix 2001:db8:3c0::/42
             client IAID 77f7ba23, DUID 0001000117c4bbb4001577f7ba23
             preferred lifetime 604800, valid lifetime 2592000
             starts  at 20 Aug 2012 18:38:29
             expires at 19 Sep 2012 18:38:29

    awplus# show ipv6 dhcp binding summary ↓
    Pool Name                 Number of Leased Addresses
    ----------------------------------------------------
    ia-na1                    3
    ia-pd1                    5
    Total in all Pools:       8

### 注意・補足事項

■ address prefix、address range、prefix-delegation poolコマンドで最終有効時間（`VALID`）に `infinite` を設定した場合は、DHCPv6クライアントにIPv6アドレスを割り当てても、本コマンドの表示には反映されない。

### 関連コマンド

address prefix（DHCPv6モード）
address range（DHCPv6モード）
clear ipv6 dhcp binding（特権EXECモード）
ipv6 dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
prefix-delegation pool（DHCPv6モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C