[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# banner login

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`(config)# [no] banner login`

ログインバナーを設定する。
本コマンドを実行すると入力待ちの状態になるので、バナーとして表示させたい文字列を入力（複数行可）し、完了したらCtrl/Dを押す。
ログインバナーはログイン時、banner motdコマンドで設定するmotdバナーの後、プロンプトの前に表示される。
no形式で実行した場合は、ログインバナーの設定を削除する。

### 使用例

    awplus(config)# banner login ↓
    Type CNTL/D to finish.
    ****************************** ↓
    * WELCOME TO ALLIEDWARE PLUS * ↓
    ****************************** ↓
    <Ctrl/D>
    awplus(config)# exit ↓
    awplus# exit ↓

    ******************************
    * WELCOME TO ALLIEDWARE PLUS *
    ******************************
    awplus login:

### 注意・補足事項

■ ログインバナーの設定は、本コマンドの実行時にシステムファイルに保存されるため、copyコマンドやwrite fileコマンド、write memoryコマンドなどでコンフィグに保存する必要はない。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- banner login（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

banner motd（グローバルコンフィグモード）
show banner login（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C