[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless disassociate ap

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`# wireless disassociate ap {<1-65535>|all} client {HHHH.HHHH.HHHH|all}`

管理下APと無線クライアントの接続を解除する。

### パラメーター

`ap {<1-65535>|all}` | 切断対象の管理下AP
| `<1-65535>` | AP登録番号（apコマンド）。カンマ、ハイフン区切りで複数指定可能
| `all` | 管理下の全AP
`client {HHHH.HHHH.HHHH|all}` | 切断対象の無線クライアント
| `HHHH.HHHH.HHHH` | 無線クライアントのMACアドレス
| `all` | すべての無線クライアント

### 関連コマンド

show wireless ap clients（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C