[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# clear bfd peer counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / BFD

`# clear bfd [vrf VRFNAME] peer {A.B.C.D|X:X::X:X} [multihop] [local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}] [interface IFNAME] counters`

指定したBFDピアの統計カウンターをクリアする。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`A.B.C.D` | BFDピアのIPv4アドレス
`X:X::X:X` | BFDピアのIPv6アドレス
`multihop` | マルチホップピア
`local-address {A.B.C.D|X:X::X:X}` | ローカルアドレス
`interface IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

    awplus# clear bfd peer 172.16.11.3 counters ↓

### 関連コマンド

bfd peer（グローバルコンフィグモード）
neighbor fall-over bfd（BGPモード）
neighbor fall-over bfd（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
service bfd（グローバルコンフィグモード）
show bfd peer counters（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C