[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# aggregate-address

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# aggregate-address A.B.C.D/M [summary-only] [as-set]`

`(config-router)# no aggregate-address A.B.C.D/M`

（IPv4）BGP経路の集約設定（集約経路エントリー）を追加する。
既存エントリーと同じネットワークアドレスを指定した場合は、オプションの指定を上書き変更する。
no形式で実行した場合は集約設定を削除する。
集約経路エントリーは、指定したネットワークの範囲におさまる、より具体的な経路がBGP経路表に登録されている場合にこれらを1つにまとめるもの。たとえば、集約経路エントリー「192.168.0.0/19」（192.168.0.0～192.168.31.255）を作成すると、この範囲におさまる「192.168.10.0/24」「192.168.20.0/24」「192.168.30.0/24」は、1つのエントリー「192.168.0.0/19」としてもBGP経路表に登録される。本コマンドでsummary-onlyオプションを指定することにより、他のBGPピアには集約後の経路だけを通知することができる（summary-onlyオプションを指定しない場合は、集約前の個別経路も通知するので注意すること）。

### パラメーター

`A.B.C.D/M` | 集約後のネットワークアドレス（プレフィックス）。A.B.C.D/Mに包含される個々の経路は1つの経路A.B.C.D/Mに集約される
`summary-only` | 集約経路だけをBGPで通知したい場合に指定する。本オプションを指定しないときは、集約前の（より具体的な）個々の経路もBGPで通知される。また、本オプションを指定した場合でも、neighbor unsuppress-mapコマンドとルートマップを用いることで、集約前の個々の経路の一部を選択的に通知するよう設定できる
`as-set` | 本オプションを指定した場合、集約前の個別経路のAS_PATH属性が統一されていないときは、関連するすべてのAS番号を集約経路のAS_PATH属性に含める。このとき、集約経路のAS_PATH属性には各AS番号が一度だけ現れ、また、AS番号の順序は不定となる。本オプションを指定しない場合、集約前の個別経路のAS_PATH属性が統一されていないときは、集約経路のAS_PATH属性は空となる

### 使用例

■ 172.16.0.0～172.16.255.255に含まれる個々の経路を172.16.0.0/16に集約してから他のBGPピアに通知するよう設定する。通常はこの例のようにsummary-onlyオプションを指定して、集約後の経路だけを他のピアに通知するよう設定する。

    awplus(config-router)# aggregate-address 172.16.0.0/16 summary-only ↓

### 注意・補足事項

■ 集約経路エントリーは、指定範囲内に収まるプレフィックスがBGP経路表に登録されている場合にのみ有効となる。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- aggregate-address（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp aggregate-nexthop-check（グローバルコンフィグモード）
neighbor unsuppress-map（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C