[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`> show ip interface [IFRANGE] [vrf VRFNAME|global] [brief]`

IPインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はIPアドレスを設定可能なすべてのインターフェースが表示される
`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`brief` | 特に意味はない。指定してもしなくても同じ

### 使用例

    awplus> show ip interface ↓
    Interface             IP-Address         Status          Protocol
    eth0                  192.168.0.42/24    admin up        running
    lo                    unassigned         admin up        running
    vlan1                 192.168.1.1/24     admin up        running
    vlan10                192.168.10.1/24    admin up        down
    vlan20                192.168.20.1/24    admin up        down
    vlan30                192.168.30.1/24    admin up        down

    awplus> show ip interface vlan1,lo ↓
    Interface             IP-Address         Status          Protocol
    vlan1                 192.168.1.1/24     admin up        running
    lo                    unassigned         admin up        running

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C