[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# profile name

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# profile name NAME`

ERPインスタンスで使用するプロファイルを設定する。
本コマンドでプロファイルの設定をしない場合、ERPインスタンスでは「default-profile」という名前の初期設定のプロファイルを使用する。

### パラメーター

`NAME` | プロファイル名

### 使用例

■ ERPインスタンス「ring2」で使用するプロファイルを「prof_1」に設定する。

    awplus(config)# g8032 erp-instance ring2 ↓
    awplus(g8032-config-switch)# profile name prof_1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- profile name（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 profile（グローバルコンフィグモード）
g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C