[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# group

モード: RADIUSプロキシーモード --> RADIUSプロキシー・サーバーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSプロキシー

`(config-radproxy)# [no] group GROUPNAME`

RADIUSプロキシーにおける上位のRADIUSサーバーグループを作成し、その内容を指定するためのRADIUSプロキシー・サーバーグループモードに移動する。あるいは、既存のRADIUSサーバーグループの内容を編集するため、RADIUSプロキシー・サーバーグループモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したRADIUSサーバーグループを削除する。この場合はモードを移動しない。
RADIUSサーバーグループは、RADIUSプロキシーの転送ルールを複数のRADIUSサーバーに同時に適用するための仕組み。

### パラメーター

`GROUPNAME` | RADIUSサーバーグループ名

### コマンドツリー

    radius-server proxy-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- group（RADIUSプロキシーモード）
             |
             +- server（RADIUSプロキシー・サーバーグループモード）

### 関連コマンド

show radius proxy-server（特権EXECモード）
show radius proxy-server statistics（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C