[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# bcast-key-refresh-interval

モード: OSENモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-osen)# bcast-key-refresh-interval <0-86400>`

`(config-wireless-sec-osen)# no bcast-key-refresh-interval`

対象セキュリティー設定（OSEN）において、接続している無線クライアントに送信するブロードキャスト（グループ）キーの更新間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0（更新しない）。

### パラメーター

`<0-86400>` | ブロードキャストキーの更新間隔（秒）。0を指定した場合はキーを更新しない。初期値は0

### 注意・補足事項

■ OSENは下記APでのみサポート。

- AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e

### コマンドツリー

    security mode osen (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- bcast-key-refresh-interval（OSENモード）

### 関連コマンド

security mode osen（無線LANコントローラーモード）
show wireless network（非特権EXECモード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C