[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# redirect-url

モード: キャプティブポータル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / キャプティブポータル

`(config-wireless-network-cp)# redirect-url URL`

`(config-wireless-network-cp)# no redirect-url`

キャプティブポータルにおける認証後リダイレクト（固定URL）を有効化するとともに、リダイレクト先の固定URLを指定する。
no形式で実行した場合は認証後リダイレクト（固定URL）を無効化する。
初期設定は無効。
本機能は認証成功後、固定URLにWebブラウザーをリダイレクトさせる機能。なお、認証後リダイレクトの動作を設定するコマンドは、session-keepコマンド（セッション維持）とredirect-urlコマンド（固定URL）の2種類あるが、両方を設定している場合は、session-keepコマンドの設定が優先される。

### パラメーター

`URL` | リダイレクト先のURL

### コマンドツリー

    captive-portal (無線ネットワークモード)
        |
        +- redirect-url（キャプティブポータル設定モード）

### 関連コマンド

session-keep（キャプティブポータル設定モード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C