[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# mu-mimo enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] mu-mimo enable`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおいて、MU-MIMOを有効にする。
no形式で実行した場合はMU-MIMOを無効にする。
初期設定は無効。
MU-MIMOを有効にすると対応する複数無線端末に対して同時に送信処理を行うことが可能となり、送信待機の時間が減少し実質的なスループットの向上が望める。

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2
- AT-TQ6602
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- mu-mimo enable（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C