[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp nexthop-trigger enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config)# [no] bgp nexthop-trigger enable`

（IPv4/IPv6）BGPネクストホップアドレス追跡を有効にする。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- bgp nexthop-trigger enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

bgp nexthop-trigger delay（グローバルコンフィグモード）
bgp nexthop-trigger-count（BGPモード）
show bgp nexthop-tracking（非特権EXECモード）
show bgp nexthop-tree-details（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C