[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ssh client vrf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / Secure Shell

`(config)# ssh client vrf VRFNAME`

`(config)# no ssh client vrf`

SSHクライアントの動作対象VRFインスタンスの省略時値（sshコマンドでvrfパラメーターが指定されなかった場合に使用するVRFインスタンス）を設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定（グローバルVRFインスタンスで動作する。ただし特権EXECモードのssh client vrfコマンドを実行した場合は現在の端末セッション（CLIセッション）中にかぎり、同コマンドで指定したVRFインスタンスが対象となる）。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 注意・補足事項

■ 本コマンドの設定は現在の端末セッション（CLIセッション）には適用されない。いったんログアウトしなおす必要がある。現在のセッションにも適用したい場合は特権EXECモードのssh client vrfコマンドを使えばよい。
■ 本コマンドはsshコマンドだけでなく、copyコマンドでSCP、SFTPを使用する場合にも適用される。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ssh client vrf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
show ssh client（非特権EXECモード）
ssh（非特権EXECモード）
ssh client vrf（特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C