[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# location elin-location-id

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config-if)# location elin-location-id <1-4095>`

`(config-if)# no location elin-location-id`

対象スイッチポートにLLDP-MEDで通知するELIN（緊急通報用の位置識別情報）を割り当てる。すでにELINが割り当てられていた場合は、新しい情報に置き換える。
no形式で実行した場合はELINの割り当てを削除する。

### パラメーター

`<1-4095>` | ELINの登録番号（ELINそのものではないことに注意）。location elin-location identifierコマンドで登録済みの番号を指定すること

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- location elin-location-id（インターフェースモード）

### 関連コマンド

lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
location elin-location identifier（グローバルコンフィグモード）
show location（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C