[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show mep-alarm status

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットCFM（IEEE 802.1ag）

`# show mep-alarm status`

ローカルMEPインスタンスによって通知されたアラームおよびアラームの原因となった障害を表示する。

### 使用例

    awplus# show mep-alarm status ↓

    CFM Domain Name               CFM Service Name              MEP   Active Alarm
    -------------------------------------------------------------------------------
    MD-INST1                      MA-INST1-1                    12    someRMEPCCM

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### 関連コマンド

ethernet cfm mep（インターフェースモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
mep active（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep ccm-ltm-priority（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep crosscheck（イーサネットCFMモード）
mep fng-alarm-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep lowest-priority-defect（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）
mep reset-fng-time（インターフェース・イーサネットCFM MEPモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C