[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show provisioning

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`> show provisioning`

switch provision、switch bay provisionコマンドにて設定した内容を表示する。

### 使用例

    awplus> show provisioning ↓
    Switch provisioning summary information

    ID   Board class Status
    1.0  sbx908gen3  Hardware present
    1.1  xem3-8      Hardware present
    1.2  xem3-12     Hardware present
    1.3  xem3-12     Hardware present
    1.4  xem3-12     Provisioned
    1.5  xem3-12     Provisioned
    1.6  xem3-12     Provisioned
    1.7  xem3-12     Provisioned
    1.8  xem3-12     Provisioned

表 1
ID | ハードウェアのID（unit.bay-location）
Board class | ハードウェア（モジュール）の種類（switch provision、switch bay provision参照）
Status | ハードウェア（モジュール）の状態。Hardware present（装着済み）、Provisioned（未装着・事前設定済み）のいずれか

### 関連コマンド

switch bay provision（グローバルコンフィグモード）
switch provision（グローバルコンフィグモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C