[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# show policy-map

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show policy-map [NAME]`

ポリシーマップの情報を表示する。

### パラメーター

`NAME` | ポリシーマップ名。省略時はすべてのポリシーマップが対象となる

### 使用例

    awplus> show policy-map ↓

      POLICY-MAP-NAME: simple
        Interfaces:
        Default class-map action: permit

        CLASS-MAP-NAME: default
          Policer single-rate action drop-red:
           average rate(8196 kbps)  minimum burst(10240 B) maximum burst(20480 B)

        CLASS-MAP-NAME: tcp
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3000
          Policer twin-rate action drop-red:
           minimum rate(20480 kbps) maximum rate(81960 kbps) minimum burst(10240 B)
    maximum burst(10240 B)

        CLASS-MAP-NAME: udp
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3001
          Police Aggregate ap1

        CLASS-MAP-NAME: icmp
          QOS-ACCESS-LIST-NAME: 3002
          Police Aggregate ap1

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
police single-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police twin-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police-aggregate（ポリシーマップ・クラスモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
trust dscp（ポリシーマップモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C