[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 address

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`(config-if)# [no] ipv6 address X:X::X:X/M`

対象インターフェースに指定したIPv6アドレスを追加する。
また、対象インターフェースでIPv6を有効化し、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。
さらに、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）のプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を有効にする。
no形式で実行した場合は、該当インターフェースから指定したIPv6アドレスを削除する。
本コマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合はipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること。
また、自動設定されたEUI-64リンクローカルアドレスを削除するには、ipv6 eui64-linklocalコマンドをno形式で実行する。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | IPv6アドレスとプレフィックス長をスラッシュ区切りで指定する（例：2001:db8:2:3::1/64）

### 使用例

■ vlan1にIPv6アドレス「2001:db8:2:10::1/64」を設定する。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2:10::1/64 ↓

■ vlan1からIPv6アドレス「2001:db8:2:10::1/64」を削除する。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:2:10::1/64 ↓

### 注意・補足事項

■ インターフェースに対して初めて本コマンドを実行したときは、リンクローカルアドレスも自動設定される。
■ 本コマンドはVLANインターフェースでのみ有効（eth0インターフェースはサポート対象外）。
■ AMFコントローラー機能を使用している時は、インターフェースにFD00:4154:4D46:xxxx::yyyy のアドレスを設定できない。
■ 連続したインターフェース番号を持つ複数の同種インターフェースに同じIPv6リンクローカルアドレスを設定する場合は、descriptionコマンドを使用してそれぞれのインターフェースに異なる説明文を付けること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 address（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 eui64-linklocal（インターフェースモード）
ipv6 nd accept-ra-pinfo（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C