[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# pre-authentication enable

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# [no] pre-authentication enable`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、ローミング時に事前認証情報を中継するよう設定する。
no形式で実行した場合は同機能を無効化する。
初期設定は有効。
本機能が有効な場合は、無線クライアントのローミング時に、ローミング元からローミング先のアクセスポイントに事前認証情報を中継することで、ローミング時の認証時間をスピードアップする。

### 注意・補足事項

■ WPAエンタープライズで事前認証を利用する場合、下記APではVAPごとの設定で動作するが、それ以外の機種ではVAP0の設定が無線インターフェース全体に適用される。

- AT-TQ7613 バージョン 12.0.5-1.1以降
- AT-TQ7403 バージョン 10.0.5-1.1以降
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン 8.0.5-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン 9.0.5-1.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン 8.0.5-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2 バージョン 9.0.5-1.1以降
- AT-TQ3403 GEN2、AT-TQm3403 GEN2 バージョン 11.0.5-1.1以降
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- pre-authentication enable（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C