[index] SwitchBlade x908 GEN3 コマンドリファレンス 5.5.5

# import map

モード: VRFモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config-vrf)# import map ROUTEMAP`

`(config-vrf)# no import map`

VRFインスタンスにルートマップを割り当てる。

### パラメーター

`ROUTEMAP` | ルートマップ名

### 使用例

    awplus# config terminal ↓
    awplus(config)# ip vrf blue ↓
    awplus(config-vrf)# import map routemap2 ↓

### コマンドツリー

    ip vrf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- import map（VRFモード）

### 関連コマンド

export map（VRFモード）
route-target（VRFモード）

(C) 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003380 Rev.C